{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["询价单"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"询价单","index":0,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,1],[1,5,1,8],[2,1,2,3],[2,5,2,8],[3,1,3,3],[3,5,3,8],[4,1,4,3],[4,5,4,8],[7,5,7,8],[8,0,8,1],[8,4,8,8],[9,0,9,3],[9,4,9,8],[11,0,11,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["常州纺织服装职业技术学院(保卫处)  校园人脸分析服务器采购  项目询价单"]
["采购人发出询价日期：2025年11月17日",{"$nulls":3},"供应商报价日期","年  月  日"]
["采购人全称","常州纺织服装职业技术学院保卫处",null,null,"供应商全称(公章)"]
["采购人详细地址","常州市武进区滆湖中路53号",null,null,"供应商详细地址"]
["经办人及电话","刘老师 0519-86336030",null,null,"联系人、联系电话"]
["序号","名称、规格及主要性能\n（服务要求）","数量","单位","响应规格、型号及主要性能\n（服务要求）情况","单价","合价","质保期（年）","供货期（日）"]
[1,"人脸分析服务器，主处理器：64位高性能多核处理器；操作系统：嵌入式Linux操作系统；GPU：设备内置1颗高性能GPU,单颗GPU算力22TOPS(INT8)；后智能分析：人脸检测；人脸识别；视频结构化（人；车；非机动车）；通用行为分析；人脸检测：1.支持16路1080p或16路400万分辨率；2. 属性：支持6种属性，性别，年龄段（6个），眼镜，表情（8种），口罩，胡子；以图搜图：支持人脸库以图搜图；人脸/人体历史库以图搜图；1:1图片比对；人脸库容量：1.样本库最大100个，50万张图片，单库最大50万张图片；2. 路人库最大5个，50万张图片，单库最大50万张图片；人脸库样本库容量；条数共享；人脸识别：1.图片流：最大支持24路200万或24路400万分辨率图片流分析；2.视频流：支持16路200万或16路400万分辨率视频流分析；3、支持人员频次高频报警；车牌库容量：1.最大50个车牌库，30万个车牌号；2.支持白名单，黑名单；车牌比对：1.后智能：支持32路1080p或32路400万分辨率；视频结构化：1.支持16路1080p或16路400万分辨率；2. 目标类型：人体：性别；年龄；袖长；上装颜色；下装类型；下装颜色；包；雨伞；雨披；帽子；发型；朝向；抱小孩；口罩；机动车：车牌号；车型；车色；车标；车牌颜色；车内饰品；打电话；安全带；非机动车：车型；车色；车上人数；包；袖长；上装颜色；帽子；发型；雨伞；雨披；口罩；3. 支持属性合规报警；支持符合和不符合筛选属性条件报警；▲支持以图搜图，支持批量上传 50 张人脸图片，并同时对 10 张目标人脸进行相似图片搜索；支持智能关联可信度高的人脸图片进行二次检索，将关联的人脸和人体的以图搜图的结果同时显示。（提供具有CMA标识的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖供应商公章）▲支持按图索骥检测，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、邮件、本地报警输出、前端报警输出、门禁、音频以及日志记录；支持通过注册需要检测的物品到经验库，实现算法自学习训练，进行物品检测及计数；最大支持配置8条规则；支持数据存储和按物品类型检索。（提供具有CMA标识的检测报告、报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图，加盖供应商公章）通用行为分析：1.支持16路1080p或400万分辨率；2.规则：前智能：绊线入侵；区域入侵；物品遗留；物品搬移；快速移动；人员聚集；徘徊检测；停车检测；穿越围栏；后智能：绊线入侵；区域入侵；人员聚集；停车检测；徘徊检测；人脸检测（前智能）：配套前智能摄像机，最大支持32路200万或32路400万分辨率前智能；人脸识别（前智能）：配套前智能摄像机，最大支持32路200万或32路400万分辨率前智能；结构化（前智能）：配套前智能摄像机，最大支持32路200万或32路400万分辨率前智能；通用行为分析（前智能）：配套前智能摄像机，最大支持32路200万或32路400万分辨率前智能；接入路数：48路；网络带宽：256Mbps接入；256Mbps存储；256Mbps转发；分辨率：32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；解码能力：1路32MP;1路24MP;2路16MP;4路8MP@30fps;5路6MP@30fps;6路5MP@30fps;8路4MP@30fps;16路1080p@30fps;36路720p@30fps；▲承诺能够无缝对接学校现有人员数据库（由此产生的费用由供应商自行承担，需提供承诺函）；\n▲承诺能够无缝对接学校现有的校园安防管理平台中的智能抓拍管理模块、人员抓拍管理模块、人员轨迹管理模块、日志管理模块（由此产生的费用由供应商自行承担，需提供承诺函）；▲承诺能够将学校现有的陌生人脸抓拍相机的实时数据与学校人脸库数据比对，分析陌生人员并与前端相机联动进行声光报警（由此产生的费用由供应商自行承担，需提供承诺函）。",1,"台"]
[2,"其他要求和说明：\n1.本项目最高限价：16000元\n2.总报价包含：物品采购及安装、税金、人工、运输、管理及配套等所有费用。\n3.供货期：15天，自双方合同签订后起算。\n4.付款方式和条件：乙方安装完毕，甲方在验收合格后5个工作日内将款项支付给乙方对公账户。\n5、质保期：自项目竣工验收合格之日起三年。\n6.售后服务及质量保证：\n6.1 清单中打“▲”为采购单位实质性响应条件，不提供相关证明材料视为无效响应；中标供应商合同签订前需提供“▲”相关检测报告、制造厂商授权书、制造厂商产品与校园现有安防管理平台无缝对接承诺函，需加盖供应商公章和制造厂商公章。\n6.2 乙方需严格按照甲方询价文件的要求进行供货，并且保证提供的物品是全新的，同时满足甲方的需求。如果出现以次充好、以假充真、不及时供货、售后服务不到位的行为，须双倍赔偿学校损失。\n7.验收：\n7.1 甲方对货物的签收，不免除乙方对货物质量缺陷应承担的责任。\n7.2 甲方实际使用乙方交付的货物时，发现质量问题，及时通知乙方，对不符合甲方质量标准的产品，可选择退货或者要求乙方限期换货或者返厂维修。\n8.项目技术咨询联系人及电话：李老师、0519-86336030",null,null,"总报价\n(人民币元)"]
["报价截止日期: 2025年11月20日15时"]
["以上为采购人填写",{"$nulls":3},"以上为供应商填写"]
["备注："]
["1.请在询价单虚线右方填写响应采购人货物参数(服务要求)的情况、报价等内容，打印后盖投标单位公章。                                                                                                                               2.附上单位资质证明材料复印件（包括营业执照等），提供法定代表人的近三个月社保记录（无论缴纳主体），若法定代表人已退休，需提供退休证明。如有委托代理人，须提供由投标单位为其缴纳的近三个月社保记录；提供过去三年未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录行政处罚、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（网页截图）。材料均加盖投标单位公章。投标单位的法定代表人由参与本项目的其他投标单位缴纳社保的，或投标单位为参与本项目的其他投标单位的法定代表人缴纳社保的，将作为无效投标文件处理。\n3.将所有响应材料装入文件袋密封后盖上骑缝章投递至以下地址。\n4.投递地址：江苏省常州市武进区滆湖中路53号，常州纺织服装职业技术学院保卫处1156办公室（楼栋及门牌号）,接收人及电话：刘智雄、15995090468。\n5.成交原则：在符合采购需求、质量和服务相等且报价未超过采购预算的前提下，以提出最低报价的响应单位为成交供应商。若最低报价相同，则依次按质量保证期长优先、交货期短优先的顺序排列选择成交供应商。\n6.各参加投标单位如对公示结果有异议，应在有效质疑期（成交公告发布次日起三个工作日内），以书面形式向采购单位提出，联系人（纪律监察人员）及电话：罗卫东、0519-86336139。同时出具相关证明（证据）材料，该质疑必须由投标单位法定代表人或参加竞标的委托代理人签署以及投标单位盖章方为有效。\n7.采购单位将在收到经投标单位法定代表人或参加竞标的委托代理人签署的书面质疑后的七个工作日内对质疑内容作出书面答复。\n8.如投标单位未在有效质疑期内向采购单位提出质疑，或该质疑未经投标单位法定代表人或参加竞标的委托代理人签署和投标单位盖章的，或未出具相关证明（证据）材料的，该质疑将被视为无效质疑。\n9.被质疑的投标单位应当配合采购单位对质疑内容调查取证，并提供所需的相关资料，否则，视同质疑成立。\n10.在成交公示期间，如有参加竞标的投标单位提出有效质疑，并因此可能对成交结果产生影响，而最终被取消成交的，采购单位对成交单位不承担任何责任。\n11.清单中打“▲”为采购单位实质性响应条件，不提供相关证明材料视为无效响应；中标供应商合同签订前需提供“▲”相关检测报告、制造厂商授权书、制造厂商产品与校园现有安防管理平台无缝对接承诺函，需加盖供应商公章和制造厂商公章。"]