{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["询价单"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"询价单","index":0,"n_rows":14,"n_cols":10,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,1],[1,5,1,9],[2,1,2,3],[2,5,2,9],[3,1,3,3],[3,5,3,9],[4,1,4,3],[4,5,4,9],[9,1,9,3],[9,5,9,9],[10,0,10,1],[10,4,10,9],[11,0,11,3],[11,4,11,9],[13,0,13,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["常州纺织服装职业技术学院(部门名称)智能制造学院玻璃门刷卡密码智能锁项目询价单"]
["采购人发出询价日期： 2025年11月25日",{"$nulls":3},"供应商报价日期","年 月 日"]
["采购人全称","常州纺织服装职业技术学院智能制造学院",null,null,"供应商全称(公章)"]
["采购人详细地址","常州市武进区滆湖中路53号2C221",null,null,"供应商详细地址"]
["经办人","徐老师  13951226862",null,null,"联系人、联系电话"]
["序号","名称、规格及主要性能（服务要求）","数量","单位","响应规格、型号及主要性能","单价","合价","产地","质保期","供货期"]
["刷卡密码智能锁（玻璃门）","1、开门方式：卡片+密码+机械钥匙+远程开门；\n2、通讯方式：蓝牙5.0无线联网；\n3、门锁尺寸：75mm(w)×203mm(h)×前27mm(d)/后39mm(d)；\n4、适应门型：无框玻璃门免打孔安装（单开&双开）；有框玻璃门打孔安装（单开&双开）；\n5、玻璃之间的缝隙：4-10mm；\n6、前面板具有实时显示电池电量告警、时间等信息，输入密码时可实时显示输入密码位数；\n7、要求锁舌304不锈钢材质，双钩锁舌；\n8、需支持200个及以上用户（200张卡+200个密码）\n9、智能锁具有支持Type-C应急供电；\n10、供电方式：4节1.5V碱性干电池供电；\n11、电池工作周期：≥10个月；\n12、要求功耗静态≤40uA，动态≤300mA；\n14、卡类型支持M1卡、IC卡、CPU卡；\n15、具备电池电压不足时，门锁提供语音报警，当电池电量低于30%时，开门有欠压提示，首次欠压提示后还能开门50次以上；\n16、要求关门自动上锁（门磁稳定感应后，1s后回锁），且支持开关门检测；\n17、门锁状态采集包括但不限于刷卡流水，电池电量； \n18、操作时需具备语音提示，且有灯光指示，支持大中小3档音量调节；\n19、智能门锁具有嵌入式物联网智能门锁软件著作权登记证书、软件产品登记测试报告;",12,"把"]
["物联网网关","1、网关采用蓝牙5.0无线通信协议；\n2、具有外置可拆卸高增益天线，方便放置；\n3、RJ45以太网口≥1个；db9com口≧1个；\n4、具有支持POE供电和本地电源适配器供电两种方式；\n5、要求满负荷工作功耗≤2W；\n6、要求门锁无线连接智能网关，智能网关网线直连园区网，网关采用并联技术，为减少网络延迟，不采用串联结构；\n7、要求网络断开后自动断开连接，保证整个网络可靠的建立TPC连接；\n8、要求支持先进的安全机制，防止未经授权者的非法访问，提供防火墙 IP 地址筛选，最少需设置 5个认证 IP 或 IP 段。\n9、与学校智能门锁管理平台同一品牌，具有智能网关软件著作权；",8,"套"]
["系统集成费、材料费","包含玻璃门地插锁、玻璃胶、网络、网线、电源线、管材、网络布线、物联网调试配置、培训、税金等所需的费用。",1,"项"]
[null,"其他要求和说明：\n1、本项目最高限价：2.8万\n2、总报价包含：全部材料、安装服务及售后服务\n3、供货期：15个工作日\n4、付款方式和条件：货到验收合格后一次性付款\n5、质保期：2年\n6、售后服务及质量保证：24小时内响应\n7、项目技术咨询联系人及电话：季老师 13912303768",null,null,"总报价","       (人民币元)"]
["报价截止日期: 2025年11月28日17时00分"]
["以上为采购人填写",{"$nulls":3},"以上为供货商填写"]
["备注："]
["1、请在询价单虚线右方填写响应采购人货物参数(服务要求)的情况、报价等内容，打印后盖投标单位公章。                                                                                                                               2、附上单位资质证明材料复印件（包括营业执照等），提供法定代表人的近三个月社保记录（无论缴纳主体），若法定代表人已退休，需提供退休证明。如有委托代理人，须提供由投标单位为其缴纳的近三个月社保记录；提供过去三年未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录行政处罚、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（网页截图）。材料均加盖投标单位公章。投标单位的法定代表人由参与本项目的其他投标单位缴纳社保的，或投标单位为参与本项目的其他投标单位的法定代表人缴纳社保的，将作为无效投标文件处理。\n3、将所有响应材料装入文件袋密封后盖上骑缝章投递至以下地址。\n4、投递地址：江苏省常州市武进区滆湖中路53号，常州纺织服装职业技术学院智能制造学院2C221处,接收人及电话：徐老师，13951226862。\n5、成交原则：在符合采购需求、质量和服务相等且报价未超过采购预算的前提下，以提出最低报价的响应单位为成交供应商。若最低报价相同，则依次按送货时间短优先、售后期限长优先的顺序排列选择成交供应商。\n6、各参加投标单位如对公示结果有异议，应在有效质疑期（成交公告发布次日起三个工作日内），以书面形式向采购单位提出，联系人（纪律监察人员）及电话：陆老师，18115781852。同时出具相关证明（证据）材料，该质疑必须由投标单位法定代表人或参加竞标的委托代理人签署以及投标单位盖章方为有效。\n7、采购单位将在收到经投标单位法定代表人或参加竞标的委托代理人签署的书面质疑后的七个工作日内对质疑内容作出书面答复。\n8、如投标单位未在有效质疑期内向采购单位提出质疑，或该质疑未经投标单位法定代表人或参加竞标的委托代理人签署和投标单位盖章的，或未出具相关证明（证据）材料的，该质疑将被视为无效质疑。\n9、被质疑的投标单位应当配合采购单位对质疑内容调查取证，并提供所需的相关资料，否则，视同质疑成立。\n10、在成交公示期间，如有参加竞标的投标单位提出有效质疑，并因此可能对成交结果产生影响，而最终被取消成交的，采购单位对成交单位不承担任何责任。"]