{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["询价单"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"询价单","index":0,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,1],[1,5,1,8],[2,1,2,3],[2,5,2,8],[3,1,3,3],[3,5,3,8],[4,1,4,3],[4,5,4,8],[7,1,7,3],[7,5,7,8],[8,0,8,1],[8,4,8,8],[9,0,9,3],[9,4,9,8],[11,0,11,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["常州纺织服装职业技术学院(创意设计学院)  数字化设计与样品开发实训室-疗愈型VR绘画虚拟操作系统    项目询价单"]
["采购人发出询价日期： 2025年9月10日",{"$nulls":3},"供应商报价日期","年 月 日"]
["采购人全称","常州纺织服装职业技术学院创意设计学院",null,null,"供应商全称(公章)"]
["采购人详细地址","常州市武进区滆湖中路53号创意设计学院8217室",null,null,"供应商详细地址"]
["经办人及电话","董老师 13861184158",null,null,"联系人、联系电话"]
["序号","名称、规格及主要性能\n（服务要求）","数量","单位","响应规格、型号及主要性能\n（服务要求）情况","单价","合价","质保期（年）","供货期（日）"]
[1,"VR一体机及配套系统\n一：硬件性能指标：\n1、CPU型号:高通XR2，核心数:八核64位\n头显以高通 XR2 芯片为算力基石，通过八核 64 位架构与 8GB 运行内存的高效组合，可流畅处理多任务并行场景 —— 高清虚拟场景渲染，包含眼动追踪、手势识别等多模态数据实时运算，均能保持稳定输出，无操作延迟或画面卡顿。\n2、运行内存:8GB，机身容量:256GB\n不低于256GB的机身容量则为企业定制化应用、离线培训内容存储可提供充足空间，满足长时间无网络环境下的使用需求。\n3、6Dof定位\n设备内置的6DoF 空间定位系统，通过多传感器融合算法实现运动追踪，可确保用户在虚拟空间中的移动轨迹与现实同步。\n4、眼动追踪和面部识别\n包含眼动追踪与面部识别功能；面部识别则能实时捕捉表情，为培训评估提供情绪反馈参考。\n5、屏幕分辨率:总分辨率 4320 × 2160，单眼分辨率 2160 × 2160，刷新率:72/90Hz\n不低于4320×2160 总分辨率（单眼 2160×2160）搭配 72/90Hz 刷新率，能通过动态帧率适配平衡画质与功耗—— 90Hz 刷新率可消除转动头部时的画面拖影，不低于2160×2160 单眼分辨率。\n6、交互:高清彩色透视、手势识别\n配合高清彩色透视技术，设备可将虚拟内容与真实环境无缝融合。\n7、电池容量:≥5300mAh\n不低于5300mAh大容量电池可支持更长时间的沉浸式使用，快速充电功能则能在短时间内补充电量，减少设备闲置时间。\n\n二：绘画软件功能：\n（一）基础绘画功能\n1、画笔工具多样性：提供铅笔、水彩笔、油画刷、喷枪等多种画笔类型，每种画笔有不同笔触效果与纹理质感。如铅笔笔触细腻可用于勾勒草图，水彩笔色彩晕染自然适合绘制清新画面。用户可通过手柄操作，调整画笔粗细、颜色、透明度等参数，实现丰富绘画效果。\n2、色彩选择与调色板：设置丰富色彩库，包含常见色与专业色卡。用户能通过手柄在调色板上直观选取颜色。\n3、提供丰富的粒子特效：雪花、火焰、烟雾、星星、光束、电流等，增加创作趣味性与独特性，表现更丰富。\n4、撤销、重做与橡皮擦功能：用户绘画失误时，可通过手柄操作撤销上一步动作，最多可撤销多步。也能使用重做功能恢复撤销操作。橡皮擦工具用于擦除错误绘制部分。\n5、支持打开素材库中的参考图：放在虚拟的场景中，进行观看和临摹。\n（二）VR 沉浸式体验功能\n1、虚拟场景创建与切换：内置多种虚拟场景，如宁静夜晚、神秘海底、雪地、夜景、宇宙星空等。用户可在绘画前选择场景作为创作背景，也能在绘画过程中随时切换场景，获取不同灵感。\n2、丰富的背景音乐库：\n用户可自定义选择背景音乐和音效，增强沉浸感，激发创作灵感。\n（三）面部捕捉与眼动追踪功能\n1、面部表情记录反馈：VR 设备通过面部捕捉技术，将用户面部表情映射到虚拟角色或画面特定元素上。如用户微笑，虚拟角色也微笑，直观展示用户情绪状态对创作的影响。对数据进行记录，用户绘画结束后，可以通过虚拟角色的脸，来观察自己在作画时的面部表情。",2,"套"]
[null,"其他要求和说明：\n1、本项目最高限价：25000元。\n2、总报价包含：设备、运输，安装，调试。\n3、供货期：签订合同后7个工作日内。按质量保证期长优先、供货期短优先、服务响应时间短优先的顺序排列选择成交供应商。\n4、付款方式和条件：设备安装调试结束，调试完成并验收合格后，按照合同总价的 100 ％向供应商支付货款。\n5、质保期：1年\n6、售后服务及质量保证：（1）质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。（2）对采购方的服务通知，24小时内到达现场。（3）采购货物正式移交采购人前，在采购人现场或国内培训中心进行现场培训。在质保期内用户正常进行培训时，提供专项的指导和技术支持。（4）供应商必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。\n7、验收：（1）设备安装调试完成正常工作3个工作日后进行，验收应在采购方和供应商双方共同参加下进行。（2）验收按国家和用户有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合招标文件规定之情形者，采购方应做出详尽的现场记录，或由采购方和供应商双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由供应商承担。（3）如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，供应商应及时安排换货，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由供应商承担。（4）产品必须具备出厂合格证。\n8、项目技术咨询联系人及电话：王老师 13842090190。",null,null,"总报价\n(人民币元)","     "]
["报价截止日期:  2025年9月18日17时"]
["以上为采购人填写",{"$nulls":3},"以上为供应商填写"]
["备注："]
["1、请在询价单虚线右方填写响应采购人货物参数(服务要求)的情况、报价等内容，打印后盖投标单位公章。                                                                                                                               2、附上单位资质证明材料复印件（包括营业执照等），提供法定代表人的近三个月社保记录（无论缴纳主体），若法定代表人已退休，需提供退休证明。如有委托代理人，须提供由投标单位为其缴纳的近三个月社保记录；提供过去三年未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录行政处罚、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（网页截图）。材料均加盖投标单位公章。投标单位的法定代表人由参与本项目的其他投标单位缴纳社保的，或投标单位为参与本项目的其他投标单位的法定代表人缴纳社保的，将作为无效投标文件处理。\n3、将所有响应材料装入文件袋密封后盖上骑缝章投递至以下地址。\n4、投递地址：江苏省常州市武进区滆湖中路53号，常州纺织服装职业技术学院创意设计学院（8217室）,接收人及电话：董老师，13861184158。\n5、成交原则：在符合采购需求、质量和服务相等且报价未超过采购预算的前提下，以提出最低报价的响应单位为成交供应商。若最低报价相同，则依次按质量保证期长优先、供货期短优先、服务响应时间短优先的顺序排列选择成交供应商。\n6、各参加投标单位如对公示结果有异议，应在有效质疑期（成交公告发布次日起三个工作日内），以书面形式向采购单位提出，联系人（纪律监察人员）及电话：刘老师，13861008625。同时出具相关证明（证据）材料，该质疑必须由投标单位法定代表人或参加竞标的委托代理人签署以及投标单位盖章方为有效。\n7、采购单位将在收到经投标单位法定代表人或参加竞标的委托代理人签署的书面质疑后的七个工作日内对质疑内容作出书面答复。\n8、如投标单位未在有效质疑期内向采购单位提出质疑，或该质疑未经投标单位法定代表人或参加竞标的委托代理人签署和投标单位盖章的，或未出具相关证明（证据）材料的，该质疑将被视为无效质疑。\n9、被质疑的投标单位应当配合采购单位对质疑内容调查取证，并提供所需的相关资料，否则，视同质疑成立。\n10、在成交公示期间，如有参加竞标的投标单位提出有效质疑，并因此可能对成交结果产生影响，而最终被取消成交的，采购单位对成交单位不承担任何责任。"]