{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["询价单"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"询价单","index":0,"n_rows":16,"n_cols":10,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,1],[1,5,1,9],[2,1,2,3],[2,5,2,9],[3,1,3,3],[3,5,3,9],[4,1,4,3],[4,5,4,9],[11,1,11,3],[11,5,11,9],[12,0,12,1],[12,4,12,9],[13,0,13,3],[13,4,13,9],[15,0,15,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["常州纺织服装职业技术学院(创意设计学院)数字化设计与样品开发实训室—融媒体直播设备采购项目询价单"]
["采购人发出询价日期：2025年9月10日",{"$nulls":3},"供应商报价日期","年 月 日"]
["采购人全称","常州纺织服装职业技术学院创意设计学院",null,null,"供应商全称(公章)"]
["采购人详细地址","常州市武进区滆湖中路53号创意设计学院8217室",null,null,"供应商详细地址"]
["经办人及电话","董老师 13861184158",null,null,"联系人、联系电话"]
["序号","名称、规格及主要性能\n（服务要求）","数量","单位","响应规格、型号及主要性能\n（服务要求）情况","单价","合价","质保期（年）","供货期\n（工作日）                               ","服务响应时间（小时）"]
[1,"专业直播相机一体机\n1.不低于1200W像素直播专用相机\n2.操作方便，需支持一键直播\n3.需支持混合对焦模式\n4.最大变焦倍率不低于6倍（光学变焦不低于3倍，数字变焦不低于2倍）\n5.需具备不小于5寸翻转触摸屏\n6.最高输出不小于4K60帧\n7.需支持UVC推流\n8.需具备内置麦克风\n9.需支持一键抠图、局部调色、多场景模式\n10.需支持添加贴片\n11.需支持RTMP推流\n12.需提供一对一上门调试，将整套直播系统进行安装搭建、调制及相关线材辅料，并提供培训以及及时的线下/线上售后服务支持\n13.提供三脚架",1,"套"]
[2,"直播主机\n1.处理器不低于至强2686v4，核心数不小于18核36线程\n2.显存不小于8G，显存频率不低于17GHz\n3.内存不低于64G，内存频率不低于2133Hz\n4.固态硬盘容量不低于1TB，读取速度不低于3200Mb/s\n5.需具备主流视音频及图像编辑软件\n6.需具备直播编解码器及采集卡\n7.需提供不小于24寸的显示器一台，分辨率不低于1920*1080，刷新率不低于60Hz",1,"套"]
[3,"无线麦克风\n1.收声范围不小于300 米，需支持2.4G跳频\n2.需采用无线磁吸麦克风设计，小有声色，纽扣造型麦克风\n3.需支持两发一收，需具备充电盒\n4.需支持抗RF干扰\n5.需支持双档一键降噪\n6.需支持手机APP调参\n7.需支持不小于10小时续航\n8.需支持PC（Win+Mac）系统使用，需支持安卓、苹果系统手机使用",1,"套"]
[4,"切换台\n1.需采用便携式一体式设计\n2.需采用金属机身，强度高，重量轻\n3.需支持不少于4路HDMI输入\n4.需支持PGM输出及MutiView输出    \n5.需支持2路MIC输入, 1路LINE IN输入\n6.需支持1路LINE OUT输出\n7.需支持1路UVC输出\n8.需支持网络推流(RTMP)\n9.需支持音频跟随、混音功能\n10.需支持HDMI音频解嵌\n11.需支持PGM输出及MutiView输出    \n12.需支持MIX /FADE等特效切换\n13.需支持CUT硬切和AUTO特效切换\n14.需支持FTB及彩条输出\n15.需支持画面冻结功能\n16.需支持PIP开窗功能\n17.需支持抠像功能(亮度键或色度键)\n18.需支持PC远程控制及DCB控制\n19.需支持外扩Tally系统",1,"台"]
[5,"监听耳机\n1.磁体需采用钕磁铁 / CCAW (铜包铝线) 音圈\n2.频率响应不小于15 ~ 22,000Hz\n3.输入功率上限不低于1,300 mW 于 1kHz\n4.灵敏度不低于96 dB/mW\n5.阻抗不大于47 Ω",1,"个"]
[null,"其他要求和说明：\n1、本项目最高限价：25000元\n2、总报价包含：设备、运输，安装，调试。\n3、供货期：签订合同后7个工作日内。按质量保证期长优先、供货期短优先、服务响应时间短优先的顺序排列选择成交供应商。\n4、付款方式和条件：设备安装调试结束，调试完成并验收合格后，按照合同总价的 100 ％向供应商支付货款。\n5、质保期：1年\n6、售后服务及质量保证：（1）质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。（2）对采购方的服务通知，24小时内到达现场。（3）采购货物正式移交采购人前，在采购人现场或国内培训中心进行现场培训。在质保期内用户正常进行培训时，提供专项的指导和技术支持。（4）供应商必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。\n7、验收：（1）设备安装调试完成正常工作3个工作日后进行，验收应在采购方和供应商双方共同参加下进行。（2）验收按国家和用户有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合招标文件规定之情形者，采购方应做出详尽的现场记录，或由采购方和供应商双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由供应商承担。（3）如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，供应商应及时安排换货，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由供应商承担。（4）产品必须具备出厂合格证。\n8、项目技术咨询联系人及电话：胡老师 15822732915。",null,null,"总报价\n(人民币元)","     "]
["报价截止日期: 2025年9月16日17时"]
["以上为采购人填写",{"$nulls":3},"以上为供应商填写"]
["备注："]
["1、请在询价单虚线右方填写响应采购人货物参数(服务要求)的情况、报价等内容，打印后盖投标单位公章。                                                                                                                               2、附上单位资质证明材料复印件（包括营业执照等），提供法定代表人的近三个月社保记录（无论缴纳主体），若法定代表人已退休，需提供退休证明。如有委托代理人，须提供由投标单位为其缴纳的近三个月社保记录；提供过去三年未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录行政处罚、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（网页截图）。材料均加盖投标单位公章。投标单位的法定代表人由参与本项目的其他投标单位缴纳社保的，或投标单位为参与本项目的其他投标单位的法定代表人缴纳社保的，将作为无效投标文件处理。\n3、将所有响应材料装入文件袋密封后盖上骑缝章投递至以下地址。\n4、投递地址：江苏省常州市武进区滆湖中路53号，常州纺织服装职业技术学院创意设计学院（8217室）,接收人及电话：董老师，13861184158。\n5、成交原则：在符合采购需求、质量和服务相等且报价未超过采购预算的前提下，以提出最低报价的响应单位为成交供应商。若最低报价相同，则依次按质量保证期长优先、供货期短优先、服务响应时间短优先的顺序排列选择成交供应商。\n6、各参加投标单位如对公示结果有异议，应在有效质疑期（成交公告发布次日起三个工作日内），以书面形式向采购单位提出，联系人（纪律监察人员）及电话：刘老师，13861008625。同时出具相关证明（证据）材料，该质疑必须由投标单位法定代表人或参加竞标的委托代理人签署以及投标单位盖章方为有效。\n7、采购单位将在收到经投标单位法定代表人或参加竞标的委托代理人签署的书面质疑后的七个工作日内对质疑内容作出书面答复。\n8、如投标单位未在有效质疑期内向采购单位提出质疑，或该质疑未经投标单位法定代表人或参加竞标的委托代理人签署和投标单位盖章的，或未出具相关证明（证据）材料的，该质疑将被视为无效质疑。\n9、被质疑的投标单位应当配合采购单位对质疑内容调查取证，并提供所需的相关资料，否则，视同质疑成立。\n10、在成交公示期间，如有参加竞标的投标单位提出有效质疑，并因此可能对成交结果产生影响，而最终被取消成交的，采购单位对成交单位不承担任何责任。"]